\documentclass{beamer}

\mode<presentation>
{
\usetheme{default}
\setbeamercovered{transparent}
}
\usepackage{verbatim}
\usepackage[german]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{ae}
\usepackage{aecompl}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{pgf,pgfarrows,pgfnodes,pgfautomata,pgfheaps,pgfshade}
%\usepackage{pstricks}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{./img}}
\usepackage{hyperref}

\begin{document}

\title{Das Modem - die Schnittstelle ins Internet}
\subtitle{Vom kalten Krieg bis zur digitalen Revolution}
\author[M. Lenk]{Melanie Lenk \\ \texttt{mali@malinet.org}}
\date{25. April 2006}

\AtBeginSection[]
{
  \begin{frame}<beamer>
    \frametitle{"Uberblick}
    \tableofcontents[currentsection]
  \end{frame}
}

\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{center}
  \includegraphics[width=10cm]{internet-modem.eps}
\end{center}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{"Uberblick}
  \tableofcontents%[pausesections]
\end{frame}

\section{Das Modem}

  \subsection{Motivation und Begriffserkl"arung}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Motivation und Begriffserkl"arung}
  Motivation
  \begin{itemize}
    \item Notwendigkeit des {\bf schnellen} Informationsaustauschs
    \item Verarbeitung {\bf gro"ser} Datenmengen \\
          $\Rightarrow$ Daten"ubertragung zwischen (zwei) Computern
    \item Telefonnetz (Ursprung 1880) weit verbreitet
  \end{itemize}
  \pause
  $\Rightarrow$ Idee: Kommunikation der Computer "uber das Telefonnetz\\
  \vspace{0.5cm}
  \pause
  {\color{red} Problem:} Telefonnetz konzipiert zur "Ubertragung von Sprache\\
  \vspace{0.2cm}
  \pause
  {\color{green} L"osung:} Wandlung digitaler Information in T"one und zur"uck
  \begin{center}
  $\rightarrow$ {\bf Modem} $\leftarrow$
  \end{center}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Motivation und Begriffserkl"arung}
  \begin{center}
  {\bf Modem} $\Rightarrow$ {\bf Mo}dulator/{\bf Dem}odulator
  \end{center}
  \begin{itemize}
    \item Modulator: Modulation eines analogen Tr"agersignals zur Kodierung digitaler Information
    \item Demodulator: Dekodierung der digitalen Information durch Demodulation des analogen modulierten Tr"agersignals
  \end{itemize}
  \vspace{0.15cm}
  \begin{center}
  \includegraphics[width=8cm]{modulation.eps}
  \end{center}
\end{frame}

  \subsection{Geschichtliche Entwicklung des Modems}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  1950: {\bf SAGE} - {\bf S}emi {\bf A}utomatic {\bf G}round {\bf E}nvironment
  \begin{columns}
  \column{9.0cm}
  \begin{itemize}
    \item Automatisches Kontrollsystem zum Aufsp"uren/Verfolgen und Abfangen gegnerischer Bomber
    \item 1958: IBM AN/FSQ-7 (Whirlwind II) R"ohrenrechner, $55.000$ Elektronenr"ohren, Ferrit-Kernspeicher, 275 Tonnen, $2.000 \, m^2$, $3 \, MW$
  \end{itemize}
  \column{4.0cm}
  \includegraphics[width=2.3cm]{sage.eps}
  \end{columns}
  \vspace{0.3cm}
  \begin{center}
  \includegraphics[height=2.7cm]{sage_computer.eps}
  \includegraphics[height=2.7cm]{sage_building.eps}
  \includegraphics[height=2.7cm]{sage_terminal.eps}
  \end{center}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  1950: {\bf SAGE} - {\bf S}emi {\bf A}utomatic {\bf G}round {\bf E}nvironment
  \begin{columns}
  \column{8.0cm}
  \begin{itemize}
    \item Zeitpunkt der Einsetzbarkeit: Bedrohung durch sowjetische Bomber ersetzt durch sowjetische Raketen\\
          $\Rightarrow$ SAGE g"anzlich ungeeignet
    \item wesentlicher {\color{red} Einfluss} auf {\color{red} Entwicklung} von Computersystemen, Echtzeitverarbeitung von Informationen und der {\color{red} Vernetzung durch Modems}
    \item 1957: IBM / American Airlines mini-SAGE, zentralisierter Vertrieb von Flugtickets
          \begin{center}
          Terminals $\leftarrow$ Modem $\rightarrow$ Zentralrechner
          \end{center}
  \end{itemize}
  \column{4.0cm}
  \includegraphics[width=4.0cm]{sabre.eps}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  AT\&T - {\bf A}merican {\bf T}elephone \& {\bf T}elegraph Corporation
  \begin{columns}
  \column{8.0cm}
  \begin{itemize}
    \item nordamerikanischer Telekommunikationskonzern
    \item Monopolstellung in USA und Kanada
    \item Nur AT\&T Ger"ate durften elektrisch mit dem Netzwerk verbunden werden
          \begin{itemize}
            \item 1958: 2 {\bf digital subset} Ger"ate
            \item 1960: {\bf 202 Data-Phone}:\\
                  halbduplex, asynchron
            \item 1962: {\bf 201A/B Data-Phone}:\\
                  halbduplex, synchron, PSK, 2000 bps \\
                  (std. Telefonleitung) / \\
                  vollduplex, synchron, PSK, 2400 bps\\
                  (4 Adern)
            \item 1962: {\bf 103A Data-Phone}:\\
                  vollduplex, FSK, 300 bps \\
                  (std. Telefonleitung)
          \end{itemize}
  \end{itemize}
  \column{4.0cm}
  \includegraphics[width=4cm]{bell_systems_dataphone.eps}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  Der Akustikkoppler und Ger"ate anderer Hersteller
  \begin{columns}
  \column{8.0cm}
  \begin{itemize}
    \item AT\&T Monopol $\Rightarrow$ Akustikkoppler\\
          \begin{itemize}
          \item Kopplung elektrischer Signale durch akustische Signale
          \item Lautsprecher am Mikrofon des Telefonh"orers
          \item Mikrofon am Lautsprecher des Telefonh"orers
          \item $\Rightarrow$ "Ubertragung von Signalen in beiden Richtungen
          \end{itemize}
  \end{itemize}
  \column{4.0cm}
  \includegraphics[width=4cm]{akustikkoppler.eps}
  \end{columns}
  \begin{columns}
  \column{12.0cm}
  \begin{itemize}
    \item 1968: Gerichtsurteil, Erlaubnis f"ur nicht-AT\&T Ger"ate\\
          (komplexe/teure Tests) \\
          $\Rightarrow$ Akustikkoppler bis 1980 weit verbreitet
    \item 1972: {\em Vadic VA3400}\\
          vollduplex, 1200 bps, std. Telefonleitung
  \end{itemize}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  Das Smartmodem
  \begin{columns}
  \column{8.0cm}
  \begin{itemize}
    \item 1981: Hayes Communications\\
          \begin{itemize}
            \item Std. Modemchip + Befehls-Controller
            \item Modem im {\bf data} oder {\bf command} mode
            \item {\bf data mode}:\\
                  Daten werden zum Modem der Gegenstelle gesendet
            \item {\bf command mode}:\\
                  Daten werden als Befehle (AT-Befehlssatz) interpretiert und ausgef"uhrt
          \end{itemize}
  \end{itemize}
  \column{4.0cm}
  \includegraphics[width=4.0cm]{hayesmodem.eps}
  \end{columns}
  \begin{columns}
  \column{12.0cm}
  \begin{itemize}
    \item $\Rightarrow$ Modem kann selbstst"andig w"ahlen bzw. abheben
    \item Hayes command set (AT-Befehlssatz) bis heute Basis computergesteuerter Modems
  \end{itemize}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  Zunahme der "Ubertragungsraten
  \begin{itemize}
    \item bis Mitte 80er:\\
          300 und 1200 bps, Akustikkoppler weicht dem Smartmodem
    \item Sp"ate 80er:\\
          2400 bps, Modems unterst"utzen alle Standards
    \item {\bf Minitel}: Franz"osischer Vidiotext Online Service \\
          hohe/niedrige Geschwindigkeit f"ur Empfang/Versand von Daten
    \item 1984: {\bf Trailblazer Modems} bis zu 19.000 bps \\
          Dynamische Geschwindigkeit f"ur Empfang/Versand \\
          (Aushandlung durch einen extra Kanal je nach Bedarf)
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  Zunahme der "Ubertragungsraten
  \begin{itemize}
    \item Ende 80er: 9600 bps v.32 Standard ({\bf Echounterdr"uckung})
    \item 1994: 28.800 bps v.34 Standard \\
          Modemchip ersetzt durch \dq flexiblere\dq{} DSP und Microcontroller L"osungen (Kompatibilit"at zu anderen Standards)
    \item 1996: 56k v.90 Standard \\
          \begin{itemize}
            \item Einf"uhrung des digitalen Telefonnetzes seit 1990 \\
                  $\Rightarrow$ 16 bit Sprachsample, Samplingrate 4 kHz \\
                  $\Rightarrow$ Datendurchsatz von 64 kbps
            \item Ein Bit Kommando pro Byte \\
                  $\Rightarrow$ realer Datendurchsatz von 56 kbps
            \item digitale Leitung $\Rightarrow$ AD/DA-Wandlung wenig sinnvoll \\
                  $\Rightarrow$ v.91 Standard, vollst"andig digital \\
                  (Entwicklung ausgestorben auf Grund von ADSL und Kabelmodems)
          \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  Deutsche Post - Modems in Deutschland
  \begin{itemize}
    \item 1983: BTX, Bildschirmtext
    \item Bis Mitte 1980 nur posteigene Modems erlaubt
    \item Modem als Netzabschluss \\
          $\Rightarrow$ Hoheitsbereich der staatlichen Deutschen Bundespost
    \item Zunahme privater Modems (schneller, billiger) \\
          $\Rightarrow$ Modem-Monopol nicht l"anger aufrechterhaltbar
  \end{itemize}
  \vspace{0.2cm}
  \begin{center}
  \includegraphics[height=3.7cm]{btx-modem.eps}
  \includegraphics[height=3.7cm]{btx-terminal.eps}
  \end{center}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Geschichtliche Entwicklung des Modems}
  Standleitungsmodems (Anfang 1990)
  \begin{itemize}
    \item x{\bf DSL}-Modem: {\bf D}igital {\bf S}ubscriber {\bf L}ine\\
          {\bf NTBBA}: {\bf N}etwork {\bf T}ermination {\bf B}road{\bf b}and {\bf A}ccess\\
          (Netzabschluss f"ur Breitbandzugang)
          \begin{itemize}
            \item Daten"ubertragung "uber digitale Teilnehmeranschlussleitung
            \item hochfrequentes Signal $\Rightarrow$ starke D"ampfung $\Rightarrow$ Reichweite begrenzt (3 km)
          \end{itemize}
          \begin{center}
          \includegraphics[width=6.0cm]{dsl.eps}
          \end{center}
    \item Kabelmodem \\
          Daten"ubertragung "uber das TV-Kabelnetz
  \end{itemize}
\end{frame}

  \subsection{Modem-Varianten}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Modem-Varianten}
  Man unterscheidet folgende Modemtypen:
  \begin{itemize}
    \item Telefonmodems\\
          Angepasst an die Besonderheiten des Telefonnetzes
          \begin{itemize}
            \item Akustikkoppler
            \item Smartmodem
            \item Faxmodem
            \item Voicemodem
            \item Soft/Winmodem
          \end{itemize}
    \item Standleitungsmodems \\
          Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu fester Vermittlungsstelle
          \begin{itemize}
            \item xDSL-Modem
            \item Kabelnetz-Modem
          \end{itemize}
    \item Funkmodems \\
          selbes Prinzip: digitale Information $\rightarrow$ analoges Radiosignal
    \item Stromleitungsmodem \\
          Modulation von Datensignalen auf die Stromleitung
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Modem-Varianten}
  Das Softmodem bzw. Winmodem
  \begin{itemize}
    \item Modem mit stark abgespeckter/reduzierter Hardware
    \item Fehlende Hardwarefunktionalit"at auf Software (Treiber) ausgelagert
    \item Onboard Soundhardware ersetzt analoge Koponente des Modems
\pause
    \item $\Rightarrow$ {\color{blue} billiger/flexibler als herk"ommliche Modems}
    \item $\Rightarrow$ {\color{red} h"ohere CPU Auslastung f"ur nichttriviale Tonerzeugung} (z.B. schlecht f"ur Onlinegaming)
    \item $\Rightarrow$ {\color{red} stark abh"angig vom Treiber} (Betriebssystem(version))
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Modem-Varianten}
  Das Funkmodem
  \begin{columns}
  \column{8.0cm}
  \begin{itemize}
    \item Funkmodems notwendig f"ur digitale Daten"ubertragung durch die Luft
    \item Modulation digitaler Signale auf analoges Radiosignal
    \item Beispiele: WiFi Standard (IEEE 802.11, WLAN), Mobilfunk (GSM), GPS, DVB-S/T
  \end{itemize}
  \column{4.0cm}
  \includegraphics[width=4.0cm]{wlan.eps}
  \end{columns}
\pause
  \vspace{0.3cm}
  Das Stromleitungsmodem
  \begin{columns}
  \column{12cm}
  \begin{itemize}
    \item Modulation digitaler Datensiganle auf die Stromleitung
    \item Beispiele:
          \begin{itemize}
            \item Rundsteuertechnik der Energieversorgungsunternehmen \\
                  (Umschaltung der Stromz"ahler auf Tag/Nacht)
            \item Babyfon, Homeplug (st"orungsanf"allig, abh"orbar)
          \end{itemize}
  \end{itemize}
  \end{columns}
\end{frame}

  \subsection{Bauformen und Anschluss am PC}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Bauformen und Anschluss am PC}
  Unterschiedliche Bauformen und Schnittstellen zum Computer
  \begin{columns}
  \column{7.0cm}
  \begin{itemize}
\pause
    \item Externe Modems
          \begin{itemize}
\pause
            \item Smart/Fax/Voicemodem: \\
                  RS232 (serielle Schnittstelle), USB
\pause
            \item xDSL/Kabel: Ethernet, USB
          \end{itemize}
\pause
    \item Steckkartenmodem\\
          PCI, ISA, PCMCIA, propriet"are Sockel
\pause
    \item Onboard Modem
  \end{itemize}
  \column{5.0cm}
  \only<1-2>{
    \includegraphics[height=5.0cm]{blankv.eps}
  }
  \only<3>{
    \includegraphics[height=5.0cm]{smartmodem.eps}
  }
  \only<4>{
    \includegraphics[height=5.0cm]{dslmodem.eps}
  }
  \only<5>{
    \includegraphics[height=2.5cm]{isamodem.eps}
    \includegraphics[height=2.5cm]{pcimodem.eps}
  }
  \only<6>{
    \includegraphics[height=5.0cm]{blankv.eps}
  }
  \end{columns}
\end{frame}

  \subsection{Aufbau und Funktionsweise}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Aufbau und Funktionsweise}
  Aufgaben des Modems
  \begin{itemize}
    \item Schnittstelle zur Telefonleitung
    \item Kontrolle "uber die Telefonleitung "ubernehmen (go off-hook)
    \item Rufaufbau durch W"ahlen der Telefonnummer
    \item Einigung auf gemeinsame Sprache (Protokoll) mit Modem der Gegenstelle
    \item Umwandlung digitaler Daten in analoge Signale und umgekehrt
          (f"ur Kommunikation "uber die Telefonleitung)
    \item "Ubertragen und Empfangen von Daten
    \item Terminieren der Verbindung (go on-hook)
  \end{itemize}
\pause
  $\Rightarrow$ Ziel: {\color{red} exakte} "Ubertragung von Daten in {\color{red} angemessener Zeit}
\end{frame}


\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Aufbau und Funktionsweise}
  Einschub: technische Grundlagen des Telefonnetzes
  \begin{itemize}
    \item entworfen f"ur Sprach"ubertragung
    \item analoges Signal (300 Hz - 3.4 kHz) "uber zweiadriges Kupferkabel
    \item Teilnehmeranschlussleitung durch Vermittlungsstelle mit Telefonnetzwerk verbunden
    \item Speisung durch 60 Volt Batterie
  \end{itemize}
  \vspace{0.3cm}
\pause
  $\Rightarrow$ {\color{red} Probleme} im Telefonnetz
  \begin{itemize}
    \item Signalverz"ogerungen
    \item Echosignale
    \item unterschiedliche Signalpegel (Rauschen)
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Aufbau und Funktionsweise}
  Funktioneller Aufbau des Modems
  \begin{center}
  \includegraphics[width=10cm]{aufbau.eps}
  \end{center}
  \begin{itemize}
\pause
    \item {\bf D}ata {\bf A}ccess {\bf A}rrangement \\
          Schnittstelle: Modem $\leftrightarrow$ Telefonnetz
          \begin{itemize}
            \item galvanische Entkopplung vom Telefonnetz
            \item Erkennung des Klingeltons
            \item Erkennung des CallerID Signals
            \item Ausf"uhrung des Abhebe- und Auflegevorganges
          \end{itemize}
\pause
    \item {\bf A}nalog {\bf F}ront {\bf E}nd \\
          Modem Coder/Decoder (modem codec)
          \begin{itemize}
            \item Analog-Digital-Wandlung (ADC)
            \item Digital-Analog-Wandlung (DAC)
          \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Aufbau und Funktionsweise}
  Funktioneller Aufbau des Modems
  \begin{center}
  \includegraphics[width=10cm]{aufbau.eps}
  \end{center}
  \begin{itemize}
    \item {\bf D}igital {\bf S}ignal {\bf P}rocessor \\
          Spezieller Mikroprozessor optimiert f"ur mathematische Operationen
          (FFT: Zeit $\rightarrow$ Frequenzdarstellung)
          \begin{itemize}
            \item Rauschunterdr"uckung
            \item Modulation/Demodulation (Daten $\leftrightarrow$ Tr"agersignal)
          \end{itemize}
\pause
    \item Modem Control \\
          Schnittstelle zum Terminal
          \begin{itemize}
            \item Steuerung des DSP
            \item Interpretation der AT-Kommandos
            \item Fehlerkorrektur
            \item Datenkompression
          \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Aufbau und Funktionsweise}
  Speziell xDSL:
  \begin{itemize}
    \item Frequenzbereich Telefonnetz (analog/ISDN): 300 Hz - 3.4 kHz
    \item Frequenzbereich xDSL: 138 kHz - 1.04 MHz (VDSL 30 Mhz)
    \item Beide Frequenzbereiche teilen sich den Kupferdraht
  \end{itemize}
  \vspace{0.2cm}
\pause
  $\Rightarrow$ {\color{red} ben"otigte Hardware}:\\
  \begin{itemize}
    \item BBAE, Breitbandanschlusseinheit (Splitter)
    \item Trennung bzw. Zusammenf"ugen der Frequenzbereiche (Tiefpassfilter)
  \end{itemize}
  \only<1>{
  \includegraphics[height=3cm]{blankv.eps}
  }
  \only<2>{
  \begin{center}
  \includegraphics[height=3cm]{splitter.eps}
  \includegraphics[height=3cm]{splitter-offen.eps}
  \end{center}
  }
\end{frame}

  \subsection{Anschaffungskriterien}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Modem}
  \framesubtitle{Anschaffungskriterien}
  Vorgehensweise
  \begin{enumerate}
    \item Verf"ugbarkeit von xDSL pr"ufen (x=A)\\
          \begin{itemize}
            \item Modem/Splitter meist kostenlos vom Anbieter zur Verf"ugung gestellt
            \item Anschlussgeb"uhr 10 - 15 Euro, Flatrate: 10 - 20 Euro
          \end{itemize}
    \item Alternative 1: skyDSL
          \begin{itemize}
            \item Empfang via Satelitenreceiver
            \item R"uckkanal "uber 56k/ISDN (evtl. versteckte Kosten)
            \item teure Hardware n"otig (Sch"ussel, LNB, DVB-S Karte)
          \end{itemize}
    \item Alternative 2: 56k/ISDN
          \begin{itemize}
            \item sehr langsam 
            \item kein Flatrate-Angebot vorhanden \\
                  (Achtung: Telefonflat darf daf"ur nicht genutzt werden)
          \end{itemize}
  \end{enumerate}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{center}
  \includegraphics[width=10cm]{internet-modem_n.eps}
\end{center}
\end{frame}

\section{Das Internet}

  \subsection{Begriffserkl"arung}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Internet}
  \framesubtitle{Begriffserkl"arung}
  \begin{center}
  {\bf Inter}connected {\bf Net}works
  \end{center}
  \begin{itemize}
    \item "offentlich zug"angliches weltweites Netzwerk
    \item Verbund vieler voneinander unabh"angiger Netzwerke (Router)
    \item standardisierte Kommunikation, {\bf I}nternet{\bf p}rotokoll (IP)
  \end{itemize}
\pause
  \vspace{0.4cm}
  \begin{center}
  {\color{red} Nicht} zu verwechseln mit dem {\bf W}orld {\bf W}ide {\bf W}eb (WWW)
  \end{center}
\end{frame}

  \subsection{Entstehung des Internets}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Internet}
  \framesubtitle{Entstehung des Internet}
  Folgen des kalten Krieges (~1950/60)
  \begin{itemize}
    \item UDSSR: Sputnik, erste unbemannte Weltraummission \\
    \item US: {\bf D}efense {\bf A}dvanced {\bf R}esearch {\bf P}rojects {\bf A}gency (DARPA) \\
          \begin{itemize}
            \item Weiterentwicklung von SAGE\\
                  (erstes vernetztes landesweites Radar System)
            \item verteiltes Kommunikationssystem\\
                  (Sicherstellung st"orungsfreier Kommunikation im Falle eines Atomkrieges)
          \end{itemize}
    \item J.C.R. Licklider (1960):\\
          Notwendigkeit eines globalen universellen Netzwerkes\\
          $\rightarrow$ L. Roberts, P. Baran (MIT): {\color{red} packet switching}
  \end{itemize}
  \vspace{0.2cm}
  packet switching: (Verfahren zur Speichevermittlung im Netzwerk)\\
  Unterteilung langer Nachrichten in kleine Datenpakete (Datagramm)
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Internet}
  \framesubtitle{Entstehung des Internet}
  \begin{itemize}
    \item 1969: ARPANET, 4 Forschungseinrichtungen
    \item ...
  \end{itemize}
\end{frame}

  \subsection{Aufbau und Struktur}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Internet}
  \framesubtitle{Entstehung des Internet}

\end{frame}

  \subsection{Internetprotokolle}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Internet}
  \framesubtitle{Entstehung des Internet}

\end{frame}

  \subsection{Wichtige Dienste im Internet}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Internet}
  \framesubtitle{Entstehung des Internet}

\end{frame}

  \subsection{Gefahren im Internet}

\begin{frame}
  \frametitle{Das Internet}
  \framesubtitle{Entstehung des Internet}

\end{frame}

\end{document}
