\documentclass{beamer}

\mode<presentation>
{
%\usetheme{Berkeley}
\usetheme{Warsaw}
%\usetheme{Singapore}
\setbeamercovered{transparent}
}
\usepackage{verbatim}
\usepackage[german]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{ae}
\usepackage{aecompl}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{pgf,pgfarrows,pgfnodes,pgfautomata,pgfheaps,pgfshade}
%\usepackage{pstricks}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{../img}}
\usepackage{hyperref}

\begin{document}

\title{{\bf R}adio {\bf F}requency {\bf Id}entification (RFID)}
\subtitle{Technik, Standards, Anwendungen und Gefahren der kontaktlosen Smartcards}
\author[F. Zirkelbach]{Frank Zirkelbach\\ \texttt{hackbard@hackdaworld.org}}
\date{Sion, Februar 2006}

%\beamerdefaultoverlayspecification{<+->}

\AtBeginSection[]
{
  \begin{frame}<beamer>
    \frametitle{Agenda}
    \tableofcontents[currentsection]
  \end{frame}
}

\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Agenda}
  \tableofcontents%[pausesections]
\end{frame}

\section{Einf"uhrung in die Technik der Smartcards}

  \subsection{Was sind Smartcards}

\begin{frame}
  \frametitle{Einf"uhrung: Smartcard}

  \begin{block}{Aufbau / Bestandteile}
    \begin{itemize}
      \item Plastikkarte mit eingebautem Mikrochip\\
            (Integrated Circuit Card)
            \begin{itemize}
	      \item Speicher (ROM, EEPROM, RAM)
	      \item Hardwarelogik oder Mikroprozessor
	    \end{itemize}
      \item Ein/Ausgabeschnittstelle
    \end{itemize}
  \end{block}
  \begin{block}{Anwendung}
    \begin{itemize}
      \item (automatische) Identifikation
      \item Daten / Informationshalter
      \item Zahlungssystem / Guthabenkarten
      \item Zugangskontrolle / PayTV
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

  \subsection{Arten von Smartcards}

\begin{frame}
  \frametitle{Unterscheidung von Chipkarten}
  \framesubtitle{Familie der Chipkarten}
  \includegraphics[width=10cm]{ccf.eps}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Unterscheidung von Chipkarten}
  \framesubtitle{Speicherkarten / Prozessorkarten}
  \begin{columns}
    \column{6cm}
    {\small Speicherkarte - synchrone Chipkarte}
    \begin{center}
    \includegraphics[width=6cm]{sc-schem-s.eps}
    \end{center}
    \column{6cm}
    {\small Prozessorkarte - asynchrone Chipkarte}
    \begin{center}
    \includegraphics[width=6cm]{sc-schem-as.eps}
    \end{center}
  \end{columns}
\end{frame}

  \subsection{Kontaktbehaftete Chipkarten}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{ISO/IEC 7816 - Standard der kontaktbehafteten Chipkarten}
    \begin{enumerate}
      \item Physikalische Eigenschaften
      \pause
      \item Abmessungen und Lokalisierung der Kontakte
      \pause
      \item Elektrische Eigenschaften und "Ubertragungsprotokolle:\\
            \begin{itemize}
	      \item elektr. Signalbeschreibung
	      \item Strom- und Spannungswerte
	      \item Betriebsablauf der ICCs
	      \item {\bf A}nswer {\bf T}o {\bf R}equest (ATR)
	    \end{itemize}
      \pause
      \item Definition interindustrieller Kommandos:\\
            (Schnittstelle zur Anwendung)
	    \begin{itemize}
	      \item Nachrichten, Kommandos, Antworten (insbesondere ATR)
              \item Struktur der Daten/Dateien
              \item Zugriff auf Dateien/Daten/Algorithmen
              \item S/M Methoden (Secure Messaging)
	    \end{itemize}
    \end{enumerate}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Kontakte der Chipkarte (ISO 7816-2/3)}
  \begin{columns}
  \column{7cm}
  \begin{center}
  \includegraphics[width=6cm]{sc-io.eps}
  \end{center}
  \column{6cm}
  \begin{itemize}
    \pause
    \item VCC: Versorgungsspannung
    \pause
    \item RST: Reset
    \pause
    \item CLK: Clock / Taktgeber
    \pause
    \item GND: Ground
    \pause
    \item VPP: Programmierspannung
    \pause
    \item I/O: Input / Output
  \end{itemize}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Kontakte der Chipkarte (ISO 7816-2/3)}
  \begin{block}{I/O}
    \begin{itemize}
      \item fungiert als Eingangs- bzw. Ausgangsleitung zum Datenaustausch
      \item serielle Datenleitung
      \item im Empfangsmodus Leitung im 'high (mark) state'
      \item Sender kann Leitung auf 'low (space) state' heben
      \item Karte und Terminal nie gleichzeitig im Sendemodus
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Kontakte der Chipkarte (ISO 7816-2/3)}
  \begin{block}{VPP}
  L"osch- bzw. Programmierspannung f"ur den internen nicht fl"uchtigen Speichers (EEPROM)
  \end{block}
  \pause
  \begin{block}{CLK}
  \begin{itemize}
    \item Taktgeber f"ur den Mikrochip
    \pause
    \item 2 Frequenzen:
          \begin{itemize}
	    \item $f_i$, (initial freq.) w"ahrend Antwort auf Reset
	    \item $f_s$, (subsequent freq.) im sp"ateren Betrieb
	  \end{itemize}
  \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

  \subsection{Kontaktlose Chipkarten / RFID}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktlose Chipkarten}
  \framesubtitle{Die verschiedenen Standards}
    \begin{itemize}
      \item 10536: {\bf C}lose coupling {\bf I}ntegrated {\bf C}ircuit {\bf C}ard (1 cm)
      \item 14443: {\bf P}roximity {\bf I}ntegrated {\bf C}ircuit {\bf C}ard (10 cm)
      \item 15693: {\bf V}icinity {\bf I}ntegrated {\bf C}ircuit {\bf C}ard (1 m)
      \item 18000: Standard zur Auto-Identifikation von Objekten\\
                   (Standard umfasst alle global akzeptierten Frequenzen)
    \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Komponenten eines RFID Systems}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Komponenten eines RFID Systems}
  \framesubtitle{}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Standards / Anwendungen}
\end{frame}

\section{RFID Technik}

  \subsection{Physik der RFID}

  \subsection{RFID Elektronik}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{RFID Tags/Transponder}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{RFID Reader}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{RFID Detektoren}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{(Passive) RFID Sniffer}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{RFID Tag Emulator}
  Ersetzen \dq verloren gegangener\dq{} RFID Tags ;)
\end{frame}

  \subsection{Standards / Protokolle}

\section{Sicherheit und Datenschutz}

  \subsection{Sicherheitsaspekte der RFID}

\begin{frame}
  \frametitle{Sicherheit}
  \framesubtitle{Abh"orgefahr}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sicherheit}
  \framesubtitle{Clonen der RFID}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sicherheit}
  \framesubtitle{Der gl"aserne Mensch}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sicherheit}
  \framesubtitle{Kontrolle durch RFID}
\end{frame}

  \subsection{Gegenma"snahmen}

\begin{frame}
  \frametitle{Gegenma"snahmen}
  \framesubtitle{Deaktivierung}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Gegenma"snahmen}
  \framesubtitle{Abh"orschutz}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Gegenma"snahmen}
  \framesubtitle{Zerst"orung}
\end{frame}

\section{Beispiele f"ur Anwendungen der RFID}

  \subsection{MRTD - der ePass}

\begin{frame}
  \frametitle{Einsatzgebiete}
  \framesubtitle{MRTD / ePass}
\end{frame}

  \subsection{MensaCard - bargeldlos Kaffee trinken}

\begin{frame}
  \frametitle{Einsatzgebiete}
  \framesubtitle{Bargeldloses Zahlen mit der MensaCard}
  in progress
\end{frame}

\end{document}
