\documentclass{beamer}

\mode<presentation>
{
%\usetheme{Berkeley}
\usetheme{Warsaw}
%\usetheme{Singapore}
\setbeamercovered{transparent}
}
\usepackage{verbatim}
\usepackage[german]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{ae}
\usepackage{aecompl}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{pgf,pgfarrows,pgfnodes,pgfautomata,pgfheaps,pgfshade}
%\usepackage{pstricks}
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{../img}}
\usepackage{hyperref}

\begin{document}

\title{{\bf R}adio {\bf F}requency {\bf Id}entification (RFID)}
\subtitle{Technik, Standards, Anwendungen und Gefahren der kontaktlosen Smartcards}
\author[F. Zirkelbach]{Frank Zirkelbach\\ \texttt{hackbard@hackdaworld.org}}
\date{Sion, Februar 2006}

%\beamerdefaultoverlayspecification{<+->}

\AtBeginSection[]
{
  \begin{frame}<beamer>
    \frametitle{Agenda}
    \tableofcontents[currentsection]
  \end{frame}
}

\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Agenda}
  \tableofcontents%[pausesections]
\end{frame}

\section{Einf"uhrung in die Technik der Smartcards}

  \subsection{Was sind Smartcards}

\begin{frame}
  \frametitle{Smartcard Einf"uhrung}
  \begin{block}{Aufbau / Bestandteile}
    \begin{itemize}
      \item Plastikkarte mit eingebautem Mikrochip\\
            {\bf I}ntegrated {\bf C}ircuit {\bf C}ard (ICC)
            \begin{itemize}
	      \item Hardwarelogik oder Mikroprozessor
	      \item Speicher (ROM, EEPROM, RAM)
	    \end{itemize}
      \item Ein/Ausgabeschnittstelle
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Smartcard Einf"uhrung}
  \begin{block}{Anwendung}
    \begin{itemize}
      \item (automatische) Identifikation
      \item Daten / Informationshalter
      \item Zahlungssystem / Guthabenkarten
      \item Zugangskontrolle / PayTV
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

  \subsection{Arten von Smartcards}

\begin{frame}
  \frametitle{Unterscheidung von Chipkarten}
  \framesubtitle{Familie der Chipkarten}
  \includegraphics[width=10cm]{ccf.eps}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Unterscheidung von Chipkarten}
  \framesubtitle{Speicherkarten / Prozessorkarten}
  \begin{columns}
    \column{6cm}
    {\small Speicherkarte - synchrone Chipkarte}
    \begin{center}
    \includegraphics[width=6cm]{sc-schem-s.eps}
    \end{center}
    \column{6cm}
    {\small Prozessorkarte - asynchrone Chipkarte}
    \begin{center}
    \includegraphics[width=6cm]{sc-schem-as.eps}
    \end{center}
  \end{columns}
\end{frame}

  \subsection{Kontaktbehaftete Chipkarten}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{ISO/IEC 7816 - Standard der kontaktbehafteten Chipkarten}
  \begin{block}{ISO 7816-1: Physikalische Eigenschaften}
    mechanische, elektrische und magnetische Belastbarkeit
  \end{block}
  \begin{block}{ISO7816-2: Abmessungen und Lokalisierung der Kontakte}
    \begin{itemize}
      \item Gr"osse der Kontakte
      \item Kontaktpositionen
      \item Kontaktbelegung
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{ISO/IEC 7816 - Standard der kontaktbehafteten Chipkarten}
  \begin{block}{ISO 7816-3: Elektrische Eigenschaften und "Ubertragungsprotokolle}
    \begin{itemize}
      \item elektr. Signalbeschreibung
      \item Strom- und Spannungswerte
      \item Betriebsablauf der ICCs
      \item {\bf A}nswer {\bf T}o {\bf R}eset (ATR)
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{ISO/IEC 7816 - Standard der kontaktbehafteten Chipkarten}
  \begin{block}{ISO 7816-4: Definition interindustrieller Kommandos}
    \begin{itemize}
      \item stellt Schnittstelle zur Anwendung dar
      \item Nachrichten, Kommandos, Antworten (insbesondere ATR)
      \item Struktur der Daten/Dateien
      \item Zugriff auf Dateien/Daten/Algorithmen
      \item S/M Methoden (Secure Messaging)
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Kontakte der Chipkarte (ISO 7816-2/3)}
  \begin{columns}
  \column{7cm}
  \begin{center}
  \includegraphics[width=6cm]{sc-io.eps}
  \end{center}
  \column{6cm}
  \begin{itemize}
    \item VCC: Versorgungsspannung
    \item RST: Reset
    \item CLK: Clock / Taktgeber
    \item GND: Ground
    \item VPP: Programmierspannung
    \item I/O: Input / Output
  \end{itemize}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Kontakte der Chipkarte (ISO 7816-2/3)}
  \begin{block}{I/O}
    \begin{itemize}
      \item fungiert als Eingangs- bzw. Ausgangsleitung zum Datenaustausch
      \item serielle Datenleitung
      \item im Empfangsmodus Leitung im 'high (mark) state'
      \item Sender kann Leitung auf 'low (space) state' heben
      \item Karte und Terminal nie gleichzeitig im Sendemodus
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Kontakte der Chipkarte (ISO 7816-2/3)}
  \begin{block}{VPP}
  L"osch- bzw. Programmierspannung f"ur den internen nicht fl"uchtigen Speicher (EEPROM)
    \begin{itemize}
      \item Programmiermodus: 'active state'
      \item Nicht-Programmiermodus: 'passive state'
    \end{itemize}
  \end{block}
  \begin{block}{CLK}
  \begin{itemize}
    \item Taktgeber f"ur den Mikrochip
    \item 2 Frequenzen:
          \begin{itemize}
	    \item $f_i$, (initial freq.) w"ahrend Antwort auf Reset
	    \item $f_s$, (subsequent freq.) im sp"ateren Betrieb
	  \end{itemize}
  \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Kontakte der Chipkarte (ISO 7816-2/3)}
  \begin{block}{RST}
    Zur"ucksetzen des {\bf P}rogram {\bf C}ounters (PC)
  \end{block}
  \begin{block}{VCC}
    Versorgungsspannung des Mikrochips
  \end{block}
  \begin{block}{GND}
    gemeinsame R"uckleitung, definiert das Nullpotential der Schaltung
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  \begin{block}{Ablaufschema}
    \begin{enumerate}
      \item Aktivierung der Kontakte durch das Terminal
      \item Reset der Karte durch das Terminal
      \item ATR der Karte
      \item Abfolge von Datentransferen zwischen Karte und Terminal
      \item Deaktivierung der Kontakte durch das Terminal
    \end{enumerate}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  \onslide<1->{Aktivierung der Kontakte}
  \onslide<7->{/ Reset / ATR}
  \begin{columns}
  \column{6cm}
  \begin{pgfpicture}{0cm}{0cm}{6cm}{6cm}
    % print contacts
    \onslide<1->{
    \pgfputat{\pgfxy(0,5)}{\pgfbox[left,base]{RST}}
    \pgfputat{\pgfxy(0,4)}{\pgfbox[left,base]{VCC}}
    \pgfputat{\pgfxy(0,3)}{\pgfbox[left,base]{VPP}}
    \pgfputat{\pgfxy(0,2)}{\pgfbox[left,base]{CLK}}
    \pgfputat{\pgfxy(0,1)}{\pgfbox[left,base]{$I/O_{sync}$}}
    \pgfputat{\pgfxy(0,0)}{\pgfbox[left,base]{$I/O_{async}$}}
    }
    % rst low
    \onslide<2->{
    \pgfmoveto{\pgfxy(1.6,5)}
    \pgflineto{\pgfxy(2,5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(1.6,4)}
    \pgflineto{\pgfxy(2,4)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(1.6,3)}
    \pgflineto{\pgfxy(2,3)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(1.6,2)}
    \pgflineto{\pgfxy(2,2)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(1.6,1)}
    \pgflineto{\pgfxy(2,1)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(1.6,0)}
    \pgflineto{\pgfxy(2,0)}
    \pgfstroke
    }
    % rst low & vcc high
    \onslide<3->{
    \pgfmoveto{\pgfxy(2,5)}
    \pgflineto{\pgfxy(2.5,5)}
    \pgfstroke

    \pgfmoveto{\pgfxy(2,4)}
    \pgflineto{\pgfxy(2,4.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(2.5,4.5)}
    \pgfstroke

    \pgfmoveto{\pgfxy(2,3)}
    \pgflineto{\pgfxy(2.5,3)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(2,2)}
    \pgflineto{\pgfxy(2.5,2)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(2,1)}
    \pgflineto{\pgfxy(2.5,1)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(2,0)}
    \pgflineto{\pgfxy(2.5,0)}
    \pgfstroke
    }
    % rst low & vcc high & i/o high
    \onslide<4->{
    \pgfmoveto{\pgfxy(2.5,5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3,5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(2.5,4.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3,4.5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(2.5,3)}
    \pgflineto{\pgfxy(3,3)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(2.5,2)}
    \pgflineto{\pgfxy(3,2)}
    \pgfstroke

    \pgfmoveto{\pgfxy(2.5,1)}
    \pgflineto{\pgfxy(2.5,1.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3,1.5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(2.5,0)}
    \pgflineto{\pgfxy(2.5,0.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3,0.5)}
    \pgfstroke
    }
    % rst low & vcc high & i/o high & vpp high
    \onslide<5->{
    \pgfmoveto{\pgfxy(3,5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3.5,5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(3,4.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3.5,4.5)}
    \pgfstroke

    \pgfmoveto{\pgfxy(3,3)}
    \pgflineto{\pgfxy(3,3.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3.5,3.5)}
    \pgfstroke

    \pgfmoveto{\pgfxy(3,2)}
    \pgflineto{\pgfxy(3.5,2)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(3,1.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3.5,1.5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(3,0.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(3.5,0.5)}
    \pgfstroke
    }
    % rst low & vcc high & i/o high & vpp high & activate clock
    \onslide<6->{
    \pgfmoveto{\pgfxy(3.5,5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4,5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(3.5,4.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4,4.5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(3.5,3.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4,3.5)}
    \pgfstroke

    \pgfrect[fill]{\pgfxy(3.5,2)}{\pgfxy(0.5,0.5)}

    \pgfmoveto{\pgfxy(3.5,1.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4,1.5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(3.5,0.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4,0.5)}
    \pgfstroke
    }
    % rst low & vcc high & i/o high & vpp high & activate clock
    % reset & io_sync atr
    \onslide<7->{
    \pgfmoveto{\pgfxy(4,5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4,5.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4.5,5.5)}
    \pgfstroke

    \pgfmoveto{\pgfxy(4,4.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4.5,4.5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(4,3.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4.5,3.5)}
    \pgfstroke
    \pgfrect[fill]{\pgfxy(4,2)}{\pgfxy(0.5,0.5)}
    \pgfmoveto{\pgfxy(4,1.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4.5,1.5)}
    \pgfstroke

    \color{blue}
    \pgfrect[fill]{\pgfxy(4,1)}{\pgfxy(0.5,0.5)}
    \color{black}
    
    \pgfmoveto{\pgfxy(4,0.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(4.5,0.5)}
    \pgfstroke
    }
    % rst low & vcc high & i/o high & vpp high & activate clock
    % reset & io_sync atr & io_async atr
    \onslide<8->{
    \pgfmoveto{\pgfxy(4.5,5.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(6,5.5)}
    \pgfstroke

    \pgfmoveto{\pgfxy(4.5,4.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(6,4.5)}
    \pgfstroke
    \pgfmoveto{\pgfxy(4.5,3.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(6,3.5)}
    \pgfstroke
    \pgfrect[fill]{\pgfxy(4.5,2)}{\pgfxy(1.5,0.5)}
    \pgfmoveto{\pgfxy(4.5,1.5)}
    \pgflineto{\pgfxy(6,1.5)}
    \pgfstroke

    \color{blue}
    \pgfrect[fill]{\pgfxy(4.5,1)}{\pgfxy(1.5,0.5)}
    \color{red}
    \pgfrect[fill]{\pgfxy(4.5,0)}{\pgfxy(1.5,0.5)}
    \color{black}
    }
  \end{pgfpicture}
  \column{6cm}
  \begin{enumerate}
    \pause
    \item RST auf 'low state'
    \pause
    \item VCC anlegen
    \pause
    \item I/O auf 'high state'
    \pause
    \item VPP 'idle state' anlegen
    \pause
    \item CLK anlegen
    \pause
    \item RST auf 'high state'\\
          ATR auf $I/O_{sync}$
    \pause
    \item ATR auf $I/O_{async}$
  \end{enumerate}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  {\bf A}nswer {\bf T}o {\bf R}eset
  \begin{block}{Asynchrone "Ubertragung}
  \begin{itemize}
    \item Zeichen"ubertragung "uber den I/O-Kontakt
    \item Zeichen $\equiv$ 1 Byte (8 Bit)
  \end{itemize}
  \end{block}
  \begin{block}{Synchrone "Ubertragung}
  \begin{itemize}
    \item "Ubertragung einer Serie von Bits via I/O
    \item Synchron mit CLK-Signal
  \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}
  
\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei asynchroner "Ubertragung: Bit-Dauer
  \begin{definition}
  Die Zeitdauer f"ur die Darstellung eines Bits am I/O-Kontakt ist definiert als $1 \, etu$
  ({\bf e}lementary {\bf t}ime {\bf u}nit).
  \end{definition}
  \begin{itemize}
    \item Karten mit interner CLK:\\
          $1 \, etu = 1/9600 \, s$
    \item Karten mit externer CLK:\\
          $1 etu = \frac{372}{f_i}$ ($1 \, MHz < f_i < 5 \, MHz$)\\
	  Bsp.: $f_i = 3.5712 \, MHz \Rightarrow$ 9600 baud
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  \begin{block}{Aufbau eines Zeichens}
  \begin{itemize}
    \item Startbit im 'low state'
    \item 8 Datenbits ($b_0$ bis $b_7$)\\
          \begin{itemize}
	    \item 'direct convention': $b_0$ (LSB) ... $b_7$ (MSB)\\
	          'low state' $\equiv$ 0, 'high state' $\equiv 1$
	    \item 'inverse convention': $b_0$ (MSB) ... $b_7$ (LSB)\\
		  'low state' $\equiv$ 1, 'high state' $\equiv 0$
	  \end{itemize}
    \item Parit"atsbit $b_p$ (gerade Anzahl von Einsen in $b_0, \ldots,b_7,b_p$)
  \end{itemize}
  \end{block}
  \begin{center}
  \includegraphics[width=11cm]{char-frame.eps}
  \end{center}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  \begin{block}{ATR bei asynchroner "Ubertragung: Struktur und Inhalt}
  \begin{tabular}{|l|l|l|}
    \hline
    1 & 'initial character' & $T_s$ \\
    \hline
    2 & 'format character' & $T_0$ \\
    \hline
    3 & 'interface characters' & $TA_i,TB_i,TC_i,TD_i$ \\
    \hline
    4 & 'historical characters' & $T_1,\ldots,T_k$ \\
    \hline
    5 & 'check character' & $T_{ck}$ \\
    \hline
  \end{tabular}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei asynchroner "Ubertragung: 'initial character' $T_s$
  \begin{block}{'direct convention'}
  \includegraphics[width=11cm]{direct-conv.eps} 
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei asynchroner "Ubertragung: 'initial character' $T_s$
  \begin{block}{'inverse convention'}
  \includegraphics[width=11cm]{inverse-conv.eps} 
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei asynchroner "Ubertragung: 'format character' $T_0$
  \begin{block}{MS Halfbyte - Vorhandensein von 'interface characters'}
  \begin{tabular}{|l|l|}
  \hline
  $T_0[4]$ & $TA_1$ wird gesendet \\
  \hline
  $T_0[5]$ & $TB_1$ wird gesendet \\
  \hline
  $T_0[6]$ & $TC_1$ wird gesendet \\
  \hline
  $T_0[7]$ & $TD_1$ wird gesendet \\
  \hline
  \end{tabular}
  \end{block}
  \begin{block}{LS Halfbyte - 'historical characters'}
  Anzahl der 'historical characters': $0000_2 - 1111_2 \, (0-15)$
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei asynchroner "Ubertragung: 'interface characters'
  \begin{block}{MS Halfbyte von $TD_i$}
  \begin{tabular}{|l|l|}
  \hline
  $TD_i[4]$ & $TA_{i+1}$ wird gesendet \\
  \hline
  $TD_i[5]$ & $TB_{i+1}$ wird gesendet \\
  \hline
  $TD_i[6]$ & $TC_{i+1}$ wird gesendet \\
  \hline
  $TD_i[7]$ & $TD_{i+1}$ wird gesendet \\
  \hline
  \end{tabular}
  wobei $TD_0 \equiv T_0$
  \end{block}
  \begin{block}{LS Halfbyte von $TD_i$}
  Protokolltyp: $0000_2 - 1111_2 \, (0-15)$
  \end{block}
  $TA_i,TB_i,TC_i$: Protokollparameter
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  %ATR bei asynchroner "Ubertragung: 'interface characters'
  \begin{block}{Protokolltypen ($TD_1$)}
  \begin{itemize}
  \item $T=0$ asynchrones, halbduplex Zeichen-"Ubertragungsprotokoll
  \item $T=1$ asynchrones, halbduplex Block-"Ubertragungsprotokoll
  \item $T=2-15$ reserviert f"ur zuk"unftige Standardisierungen
  \end{itemize}
  \end{block}
  \begin{block}{Protokollparameter ($TA_i,TB_i,TC_i$)}
  \begin{columns}
  \column{5cm}
  \begin{itemize}
    \item Frequenz und Bit-Dauer
    \item extra Guardtime 
    \item Zeichen/Block Wartezeit
    \item T=1 Fehlererkennung durch LRC bzw. CRC
  \end{itemize}
  \column{5cm}
  \begin{itemize}
    \item L"ange eines T=1 Block Informationsfeldes
    \item Programmierspannung und Strom
  \end{itemize}
  \end{columns}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei asynchroner "Ubertragung: 'historical \& check characters'
  \begin{block}{'historical characters' - Information "uber}
  \begin{itemize}
    \item Hersteller der Karte
    \item verwendeter Chip
    \item ROM im Chip
    \item Herstellungsdatum(?)
  \end{itemize}
  \end{block}
  \begin{block}{'check character' $T_{ck}$}
  \begin{itemize}
    \item $T_1$ xor $T_2$ xor $\ldots$ xor $T_{ck}$ $=$ $0$ 
    \item kein $T_{ck}$ f"ur Protokoll $T=0$
  \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei {\bf synchroner} "Ubertragung
  \begin{block}{Taktfrequenz und Bit-"Ubertragung}
  \begin{itemize}
    \item Frequenzen zwischen $7$ und $50 \,kHz$
    \item 'direct convention':
          \begin{itemize}
            \item 'high state' $\equiv 1$ 
            \item LSB zuerst
	  \end{itemize}
    \item Bit-"Ubertragung:
          \begin{itemize}
            \item Bit anlegen
            \item CLK auf 'high state'
            \item CLK auf 'low state'
	  \end{itemize}
  \end{itemize}
  \end{block}

\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei {\bf synchroner} "Ubertragung
  \begin{block}{Struktur und "Ubertragung des ATR}
  \begin{itemize}
    \item maximal 32 Bit gro"s (mindestens 8)
          \begin{itemize}
            \item Byte H1: Protokolltyp
            \item Byte H2: Protokollparameter
	    \item Byte H3,H4: 'historical bytes'
	  \end{itemize}
    \item "Ubertragung in 32 Takten
    \item Weiterer Takt f"ur Zustands"anderung von I/O auf 'high state'
  \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  ATR bei {\bf synchroner} "Ubertragung
  \begin{block}{Protokolltypen}

  \end{block}


\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  Auswahl des "Ubertragungsprotokolls


\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktbehaftete Chipkarten}
  \framesubtitle{Betriebsablauf (ISO 7816-3)}
  Protokolltyp $T=0$ - asynchrone halbduplex "Ubertragung

\end{frame}
  
  \subsection{Kontaktlose Chipkarten / RFID}

\begin{frame}
  \frametitle{kontaktlose Chipkarten}
  \framesubtitle{Die verschiedenen Standards}
    \begin{itemize}
      \item 10536: {\bf C}lose coupling {\bf I}ntegrated {\bf C}ircuit {\bf C}ard (1 cm)
      \item 14443: {\bf P}roximity {\bf I}ntegrated {\bf C}ircuit {\bf C}ard (10 cm)
      \item 15693: {\bf V}icinity {\bf I}ntegrated {\bf C}ircuit {\bf C}ard (1 m)
      \item 18000: Standard zur Auto-Identifikation von Objekten\\
                   (Standard umfasst alle global akzeptierten Frequenzen)
    \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Komponenten eines RFID Systems}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Komponenten eines RFID Systems}
  \framesubtitle{}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Standards / Anwendungen}
\end{frame}

\section{RFID Technik}

  \subsection{Physik der RFID}

  \subsection{RFID Elektronik}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{RFID Tags/Transponder}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{RFID Reader}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{RFID Detektoren}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{(Passive) RFID Sniffer}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{RFID Elektronik}
  \framesubtitle{RFID Tag Emulator}
  Ersetzen \dq verloren gegangener\dq{} RFID Tags ;)
\end{frame}

  \subsection{Standards / Protokolle}

\section{Sicherheit und Datenschutz}

  \subsection{Sicherheitsaspekte der RFID}

\begin{frame}
  \frametitle{Sicherheit}
  \framesubtitle{Abh"orgefahr}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sicherheit}
  \framesubtitle{Clonen der RFID}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Datenschutz}
  \framesubtitle{Verlust der informationellen Selbstbestimmung}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Sicherheit}
  \framesubtitle{Kontrolle durch RFID}
\end{frame}

  \subsection{Gegenma"snahmen}

\begin{frame}
  \frametitle{Gegenma"snahmen}
  \framesubtitle{Energiezufuhr verhindern}
  \begin{itemize}
    \item Faradayscher K"afig
    \item Besch"adigung der Antenne
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Gegenma"snahmen}
  \framesubtitle{Deaktivierung}
\end{frame}

\begin{frame}
  \frametitle{Gegenma"snahmen}
  \framesubtitle{Zerst"orung}
\end{frame}

\section{Beispiele f"ur Anwendungen der RFID}

  \subsection{MRTD - der ePass}

\begin{frame}
  \frametitle{Einsatzgebiete}
  \framesubtitle{MRTD / ePass}
\end{frame}

  \subsection{MensaCard - bargeldlos Kaffee trinken}

\begin{frame}
  \frametitle{Einsatzgebiete}
  \framesubtitle{Bargeldloses Zahlen mit der MensaCard}
  in progress
\end{frame}

\end{document}
